**Część III SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiot zamówienia**

Kod CPV: **39.11.3600-3 ławki**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **ławek** wg **wzoru A** ( w ilości **18 szt**.)

2. **Wymagania dotyczące ławek:**

Oferowane ławki winny być zbliżone do wzorów określonych w złączniku graficznym.

Ławki muszą posiadać możliwość montażu do podłoża (fundamentu) za pomocą śrub.

Wymagane parametry i ilości:

1. **Ławka** wzór **A** - Ławka listwowa z wysokim profilowanym oparciem – **18 szt**

materiały:

- olistwowanie z jasnego drewna *(40x40mm*) np. dąb, jesion lity olejowany dwukrotnie , lub drewno egzotyczne

- stelaż ze stali węglowej (*gr. min. 8 mm,* piaskowana, zabezp. podkł. antykorozyjnym, malowanej proszkowo *(kolor ciemnoszary)*.

- należy zapewnić możliwość przykręcania do podłoża.

- przekrój deski: min. 20x40mm, rozstaw pomiedzy deskami od 5 do 10 mmm

Wymiary :

długość ławki l=200cm,

wysokość h=130cm,

wysokość siedziska = 45cm

głębokość siedziska =45cm

Uwaga 1.: tolerancja wymarów =+\_2cm

Konserwacja:

Wykonawca ma przedstawic informację o sposobie konserwacji ławek , wskazać zalecane preparaty podająć ich certyfikaty lub świadectwa określające parametry proponowanych powłok.

1. Dostawa: ławki mają być dostarczone jako gotowy produkt – tj. zmontowane przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (*z wyprzedzeniem min 2 dni* ) o planowanym terminie dostawy ławek,

Możliwe terminy dostaw: dni robocze w godzinach **700** – **1400.**

3) Miejsce dostawy :

- Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60 – plac składowy na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. w K-gu.

Załączniki:

1. **Załącz. graficzny - nr 1**

- wzór ławki „A”

**Załącz. foto- nr 1**

Foto: podobna realizacja: ławki przy ul. Sikorskiego i Rodziewiczówny w K-gu.

**Załącznik graficzny - nr 1**

**Wzór ławki „A”:**

*Uwaga wszystkie ławki muszą posiadać możliwość mocowania do podłoża.*

**Wzór A** - Ławka parkowo/miejska z wysokim wyprofilowanym oparciem (*poniżej rysunek),*

- olistwowanie z jasnego drewna np. *dąb, jesion lity**olejowany dwukrotnie, lub drewno egzotyczne* ,

- stelaż ze stali węglowej, (*gr. min. 8 mm, piaskowana,zabezpieczonej antykorozyjnie), malowanej* proszkowo - *kolor ciemnoszary*.

Należy zapewnić możliwość przykręcania do podłoża.

Parametry: długość ławki l=200cm, wysokość h=130cm , wysokość siedziska = 45cm głębokość siedziska =45cm (Uwaga: tolerancja wymarów =+\_2cm)

****

**Załącz. foto - nr 1**

****

Foto. : Podobna realizacja: ławki przy ul. Sikorskiego i ul. Rodziewiczówny w Kołobrzegu