I.7013.11.2021.N

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Kołobrzegu przy zbiegu ul. Wincentego Witosa i Św. Wojciecha (dz. 3/2, 3/3 obr. 16)wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego obejmuje:

1. zapewnienie mapy do celów projektowych.
2. wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza.
3. uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień oraz decyzji.
4. złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwolenia.
5. wykonania, w przypadku kolizji projektowanych robót z istniejącym drzewostanem, szczegółowej inwentaryzacji zadrzewienia w 3 egz. z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody *(Dz. U. z 2021 r., poz. 1098)*, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na ich usunięcie; uzyskanie decyzji na wycinkę; inwentaryzacja zadrzewienia powinna obejmować:
6. część opisową zawierającą charakterystykę zieleni istniejącej oraz zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki; każde drzewo na swoim pniu winno być opatrzone trwałym numerem inwentaryzacyjnym;
7. część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki.
8. Wykonania projektu nasadzeń zastępczych jeśli taki będzie konieczny,
9. sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową
10. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)*. Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie norm, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
    1. Wytyczne do projektowania:

Zamawiający zakłada, że na wskazanym terenie można będzie zaprojektować min. 16 sektorów, w tym:

1. 10 sektorów na groby ziemne,
2. 4 sektory na grobowce murowane
3. 2 sektory na kolumbaria.

Dodatkowo należy zaprojektować:

1. ogrodzenie,
2. aleje piesze,
3. odwodnienie – drenaż,
4. punkty poboru wody (po 2 szt./sektor),
5. toaletę dwustanowiskową,
6. oświetlenie,
7. ławki (ok. 10 szt.),
8. miejsca na pojemniki na odpady,
9. stojaki na rowery przy bramach
10. stojaki (4 szt.) na znicze do ponownego użytku,
11. stojaki (4 szt.) na narzędzia,
12. tablica z planem cmentarza
13. tabliczki z numerami sektorów i alei ( ok. 64 tabliczki )
14. zagospodarowanie zielenią - drzewa i krzewy - obsadzenie terenu wokół nowej części.

**Uwaga!**

Ostateczny sposób zagospodarowania cmentarza warunkowany będzie możliwością dostosowania warunków hydrogeologicznych do wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (*Dz.U. z 1959 r., Nr 52, poz. 315)*

*Załączniki:*

1. *Dokumentacja hydrogeologiczna.*