

Kołobrzeg, 01 grudnia 2020r.

# BZ.271.34.2020.II

Wg rozdzielnika

# 

**Dotyczy**: pytań do przetargu na „ **Wykonanie i montaż ławek oraz koszy na odpady na Skwerze Miast Partnerskich w Kołobrzegu**”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843 tj. z póź. zm) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Zestaw pytań z dnia 01.12.2020r i odpowiedzi :**

**Pyt. Nr 1.** *Czy konstrukcja ławek może być wykonana ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo czy ze stali kwasoodpornej - niemalowanej? W opisie i na rysunkach są rozbieżne informacje*.

**Ad. 1.** Konstrukcja ławek ze stali czarnej lakierowanej proszkowo (kolor czarny).

Tylko kosze mają wymaganą stal kwasoodporną.

**Pyt. Nr 2**. *Czy Zamawiający dopuszcza użycia drewna egzotycznego do wykończenia ławek i koszy o przekroju min. 30x40 mm? Przy zastosowaniu drewna krajowego gwarancja na 60 m-cy jest praktycznie niemożliwa*.

**Ad. 2** Tak. Drewno egzotyczne jest dopuszczone. Wskazano min. przekrój. Każdy większy spełnia warunek.

**Pyt. Nr 3**. *Czy Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie konstrukcyjne ławek modułowych: wykonanie elementów ławki modułowej w formie schodków a nie płynnych przejść między różnymi wysokościami i głębokościami?*

**Ad. 3**. Nie dopuszczamy. Segmenty ławek mogą być łamane, lecz nie w formie schodkowej.

**Pyt.nr 4**. *Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zakończenia ławek z lakierowanej stali zamiast betonu architektonicznego?*

**Ad. 4.** Nie dopuszczamy.

**Pyt. Nr 5.***Czy Zamawiający dopuszcza przerwy pomiędzy poszczególnymi modułami ławek (ławki proste ustawione na okręgu)?*

**Ad. 5.** Nie dopuszczamy.

**Pyt. Nr 6**. Gdzie Zamawiający przewiduje ustawienie koszy przy ławkach modułowych i ile. Czy kosze umiejscowione będą obok ławek łukowych czy w alejkach obok ławek prostych (kwestia finalnej długości ławek łukowych)?

**Ad. 6.** Kosze maja być ustawione przy każdym segmencie ławek-promieniowych po obu jego stronach. Będą ustawiane przy ściankach zewnętrznych segmentów (z lewej i prawej ich strony = 4 x 2 =8 szt). Pozostałe dwa kosze mają być ustawione przy ławkach prostych ustawianych przy alejkach (chodnikach)

**Pyt. Nr 7**. *Proszę o podanie jaki jest przekrój nawierzchni pod ławkami i koszami aby można było odpowiednio dobrać sposób montażu elementów.*

**Ad. 7**. Przy alejkach kosze i ławki muszą być ustawione poza chodnikiem - tj. na "obecnej części trawiastej" . Zgodnie z informacją w Części III SIWZ należy przygotować wypoziomowaną powierzchnię (podbudowę betonową) i ustawić na nich ławki. Ławki mają być wolnostojące na ławie betonowej.

Przy segmentach modułowych (wolnostojących) możliwe będzie wykorzystanie części istniejącej nawierzchni placyku z kostki polbrukowej - jednak również tu zgodnie z opisem należy przygotować docelowe miejsce posadowienia utwardzając je po zarysie modułów..

**Pyt. Nr 8.** Prosimy o wydłużenie czasu na projekt ławek do 14 dni od podpisania umowy.

**Ad. 8**. Nie zmieniamy terminu wykonania projektu ławek. Pozostaje **7 dni roboczych** od dnia zawarcia umowy (patrz rozdz. XIV w cz. I SIWZ).

**Pyt. Nr 9**. Czy Zamawiający dopuszcza użycie ławek katalogowych (produktów seryjnych) na terenie placu zamiast modułowych ławek indywidualnych ? Wybór takiego rozwiązania umożliwi przyśpieszenie procesu produkcji.

**Ad. 9** . Tak dopuszczamy ławki katalogowe, przy zachowaniu zasady zmiennego profilu siedziska i oparcia i możliwości ustawienia ich w kręgu

Z poważaniem