**Część III SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**„Remont nawierzchni na terenie podwórek: ul. Piastowska 1 - 4, Kaliska - Bogusława X, Lipowa – targowisko oraz chodnik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu”**

**Element 1:**

**a) Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5**

-/ wykonanie koryta o głębokości 10 cm z odwiezieniem ziemi na odległość do 6 km **189,0 m2**

-/ wykonanie rowka 20x20cm w gruncie kat III  **252,0 mb**

-/ ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce pisakowej z wykonaniem

ławy betonowej 0,15x02 **252,0 mb** -/wykonanie w-wy odsączającej o grubości 10 cm **189,0 m2**

-/wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej  **189,0 m2**

**Element 2:**

**b) Remont nawierzchni na terenie podwórka przy ul. Piastowskiej 1,2,3,4 w Kołobrzegu**

-/ rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem na odległość do 5 km **104,3 m2**

-/rozebranie krawężników betonowych w wymiarach 15x30cm z wywiezieniem na

odległość do 5 km **76,0 mb**

-/ rozebranie obrzeży 8x30cm z wywiezieniem na odległość do 5km **33,5 mb**

-/rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wywiezieniem

na odległość do 5 km **293,5 m2**

-/wykonanie koryta o głębokości 20 cm z odwiezieniem ziemi **403,35 m2**

-/ wykonanie rowka 30x30cm w gruncie kat III  **64,2 mb**

-/ wykonanie rowka 20x20cm w gruncie kat III  **40,2 mb**

-/ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej

0,2x0,3 cm **64,2 mb** -/ustawienie obrzeży trawnikowych 30x8cm wraz z wylaniem ławy betonowej

0,15x0,2 cm **40,2 mb**

-/wykonanie w-wy odsączającej o grubości 10 cm  **403,35 m2**

-/wykonanie podbudowy betonowej grubości 12 cm  **293,50 m2**

-/ wykonanie warstwy podsypkowej o grubości 3cm **109,85 m2**

-/wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm **293,5 m2**

-/ Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm **109,85 m2**

-/Regulacja pionowa włazów kanałowych **2** szt.

-/Regulacja pionowa kratek ściekowych **2** szt.

**Element 3:**

**c) Remont nawierzchni przy ul. Lipowej w Kołobrzegu – targowisko**

-/ rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 z wywiezieniem na odległość

do 5 km **39,82 m2**

-/rozebranie krawężników betonowych w wymiarach 15x30cm z wywiezieniem na

odległość do 5 km **87,90 mb**

-/rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm

z wywiezieniem **90,0 m2**

-/wykonanie koryta o głębokości 15 cm z odwiezieniem ziemi na odległość do 5 km **79,32 m2**

-/ wykonanie rowka 30x30cm w gruncie kat III  **87,9 mb**

-/ wykonanie rowka 20x20cm w gruncie kat III  **4,1 mb**

-/ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej

0,2x0,3 cm **87,9 mb**

-/ ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce piaskowej **4,1 mb**

-/ wykonanie warstwy podsypkowej o grubości 3cm **129,82 m2**

-/ remont nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych o grubości 15 cm **90 mb**

-/wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm **39,82 m2**

-/wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm **523,25 m2**

-/Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych **2** szt.

**Element 4:**

**d) Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kaliska – Bogusława X w Kołobrzegu - część gminy**

-/rozebranie krawężników betonowych w wymiarach 15x30cm z wywiezieniem na

odległość do 5 km **112,05 mb**

-/ wykonanie rowka 30x30cm w gruncie kat III  **112,05 mb**

-/ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej

0,2x0,3 cm **37,2 mb**

-/ustawienie krawężnika betonowego 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej

0,2x0,3 cm **67,85 mb**

-/oczyszczenie nawierzchni z betonowej **418,525 m2**

-/miejscowe uzupełnienie nawierzchni betonowej **83,6 m2**

-/ nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych z warstwą ścieralną asfaltu

gr. 6 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem **418,53 m2**

-/Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych **1** szt.

-/Regulacja pionowa włazów kanałowych **1** szt.

-/Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych **1** szt.

**Element 5:**

**e) Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kaliska – Bogusława X w Kołobrzegu - część spółdzielni**

-/rozebranie krawężników betonowych w wymiarach 15x30cm z wywiezieniem na

odległość do 5 km **64,35 mb**

-/ wykonanie rowka 30x30cm w gruncie kat III  **64,35 mb**

-/ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej

0,2x0,3 cm **64,35 mb**

-/oczyszczenie nawierzchni z betonu **66,975 m2**

-/miejscowe uzupełnienie nawierzchni betonowej **13,4 m2**

-/ nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych z warstwą ścieralną asfaltu

gr. 6 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem **66,98 m2**

**ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ**

1. Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności
2. Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki betonowej
3. Budowa nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej
4. Ustawienie krawężników drogowych oraz obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

1. Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników.
3. Wykonawca zobowiązany jest, przy przekazaniu placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w ust. 1.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit i. umowy.
5. W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.4 i 5 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit. h. umowy.