Zał. nr 3

Załącznik graficzny – wzory:

Ławki na „Plac 3 Pokoleń”:

stelaże: rura stalowa fi 60cm, malowana proszkowo,

deska : drewno naturalne (jodła) – lub kompozytowa,

możliwość mocowania do podłoża



1. Ławka z oparciem i poręczą boczną :

długość l=170÷185cm, h=70÷80cm, szer 40÷50cm



1. Ławka bez oparć;

l=170÷185cm; h= 40-45m; szer.40÷50cm

Pozostałe ławki:

1. Ławki z oparciem, bez poręczy bocznych

stelaż: żeliwny; deski: z kompozytu (o pełnym przekroju),

kolor zbliżony do drewna naturalnego

możliwość mocowania do podłoża,



długość l=170-185cm; h=70-80cm; szer. =50-60cm