**Załącznik nr 3**

**do zapytania ofertowego nr 6/GKL/2021**

**z dnia 02.08.2021r.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia na montaż 2 urządzeń fitness dla seniorów przy ul. Okopowej 15a”.**

**Wykaz urządzeń i ich charakterystykę przedstawia poniższa tabela:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA URZĄDZENIA / JEGO SKŁAD**  **I LOKALIZACJA** | **ILOŚĆ /zestaw/ w szt./** | **WYMAGANIA MATERIAŁOWO - TECHNICZNE** |
| 1. | Dwuosobowa ławka z poręczami i oparciem oraz 2 rowerkami  \*rysunek poglądowy  https://www.play-park.pl/galeria/activesenior-zestaw-podwojny-lawka-z-rowerkiem_1_max.jpg | 1 zestaw. | * Konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną. * Siedziska i oparcia z tworzywa HDPE (dopuszcza się płytę HPL). * Mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewnej. * Instrukcja obsługi urządzenia.   Wymiary urządzenia: 1,26 x 0,97 x 0,92 m  Wymiary strefy bezpieczeństwa : 4,26 x 3,97 m  Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% |
| 2. | Orbitrek na nodze  \*rysunek poglądowy  https://www.play-park.pl/galeria/silownie-zewnetrzne-orbitrek-1386_1_max.jpg | 1 szt. | * Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. * Stopnice wykonane z aluminium, dopuszcza się stal nierdzewną. * słup nośny, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. * Instrukcja obsługi urządzenia.   Wymiary urządzenia: 1,18 x 0,54 x 1,51 m  Strefa bezpieczeństwa: 4,2 x 3,54 m  Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% |

1. Dodatkowe wymagania materiałowo – techniczne
2. W ramach prac montażowych Wykonawca zamontuje urządzenia w gruncie w sposób trwały z zachowaniem minimalnych wymaganych dla danego urządzenia stref bezpieczeństwa. Montaż urządzeń powinien odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną, z wykorzystaniem atestowanych wyrobów z zakresu techniki mocowań oraz zgodnie z wytycznymi producenta dostawcy urządzeń, przez wykwalifikowane osoby.
3. urządzenia fitness muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia),
4. materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania,
5. zapewnienie wysokich standardów bezpiecznego funkcjonowania urządzeń fitness i nawierzchni, poprzez uzyskanie certyfikatów zgodności z normami określającymi wymogi bezpieczeństwa dla siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe
6. Urządzenia fitness muszą być oznakowane tabliczką / naklejką znamionową. Tabliczka / naklejka znamionowa urządzenia powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.
7. podczas montażu Wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone prace, znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.
8. urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
9. Wykonawca dopilnuje aby podczas transportu i montażu nie doszło do uszkodzenia urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu uszkodzonych lub zabrudzonych urządzeń.

III. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do:

1. Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowanie terenu prac oraz zapewnienie ochrony znajdującym się na nim mieniu.
2. Zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt poboru wody i energii elektrycznej.
3. Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
4. Przekazania Zamawiającemu gotowych do użytkowania urządzeń wraz z instrukcją konserwacji oraz informacją o udzielonej gwarancji.