**CZĘŚĆ III**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Utwardzenie alejki w zabytkowym Parku im. Jedności Narodowej
w Kołobrzegu**

Kod CPV :

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**Zakres prac:**

1. **Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:**
2. Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - ok. 524,94 m2
3. Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm – ok. 524,94 m2
4. Rozebranie obrzeży o wymiarach 8 x 30 cm – 273,62 m
5. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki – 10,94 m3
6. Transport gruzu – 17,51 m3
7. Utylizacja gruzu – 17,51 m3
8. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod powierzchnie placów postojowych – 0,053 ha
9. Koryta o głębokości 20 cm -524,94 m2
10. Utylizacja materiału z rozbiórki nawierzchni alejki – ok. 162,731 m3
11. **Roboty budowlane.**
12. Profilowanie i zagęszczanie ręczne – 524,94 m2
13. Rowki w gruncie o wymiarach 30x30 cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe – 284,83 m
14. Ława betonowa zwykła pod krawężniki – 21,36 m3
15. Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m – 3,63 m3
16. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm – 284,83 m
17. Krawężniki betonowe – dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m – 48,38 m
18. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Kruszywo łamane 0/31,5. Docelowa grubość 20 cm – 524,94 m2
19. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 524,94 m2
20. **Uwagi:**
21. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
22. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
23. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z prowadzonymi pracami, które mogą ulec zanieczyszczeniu.
24. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.
25. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
26. Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Nie dopuszcza się unieszkodliwiania odpadów organicznych poprzez ich składowanie lub spalanie. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu karty przekazania odpadów komunalnych, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
27. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni, instalacji nadziemnych, trawników itp.
28. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (*zgodnie z ustawą
z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.)* przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu – przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały
z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany, np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do magazynu na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje
o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.
29. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.
30. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.
31. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu do 30-dni okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.
32. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych,
tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.
33. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
34. Roboty rozbiórkowe
35. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już
u Wykonawcy pracowników.

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 13 w przeciągu 10 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia:
	1. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 t.j.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
	2. Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
	3. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 t.j.)
3. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.
4. **Park im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, w obrębie sektora I i II, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-1559 decyzją z dnia 14 grudnia 1976r.**
5. Gmina Miasto Kołobrzeg uzyskała decyzję nr 73.2019 Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu z dnia 05 września 2019r. znak MKZ.4125.3.34.2019, pozwalającą na utwardzenie alejki północnej na dz. 4/5w obrębie m. Kołobrzeg zlokalizowanej na terenie parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.
6. **Wizja lokalna terenu budowy**

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobył na swoją **odpowiedzialność i ryzyko** wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.