**Część III SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni na terenie podwórek komunalnych.“**

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, zadania pn. „Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni na terenie podwórek komunalnych” polegające miedzy innymi na:

**-/** rozebraniu nawierzchni z betonu o grubości 12 cm **16, 60 m²**

**-/** rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych o grubości 5 cm **143,72 m²**

**-/** rozebraniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm **143,67 m²**

**-/** rozebraniu nawierzchni z betonu o grubości 10 cm **240,00 m²**

**-/** rozebraniu chodnika z płyt betonowych (płyty do późniejszego wbudowania) **4,00 m²**

**-/** rozebraniu murka żelbetonowego **1,90 m³**

**-/** ręcznym i zmechanizowanym wykonaniu robót ziemnych, głębokość wykopu do 30 cm **1.159,30 m²**

**-/** wykonaniu ławy betonowej pod krawężniki **17,44 m³**

**-/** ustawieniu krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej **405,00 mb**

**-/** ustawieniu obrzeży betonowych na podsypce piaskowej **511,30 mb**

**-/** wykonaniu warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm **696,96 m²**

**-/** wykonaniu warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 15 cm **938,990 m²**

**-/** wykonaniu podbudowy betonowej bez dylatacji **257,72 m²**

**-/** wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm **938,980 m²**

**-/** wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej **516,93 m²**

**-/** wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej **1.224,02 m²**

**-/** wykonaniu wykopów linowych do głębokości 1,5 m **33,96 m³**

**-/** montażu studzienek kanalizacyjnych o średnicy 315-425 mm **3 szt**

**-/** montażu studzienkiściekowej o średnicy 300 mm **1 szt**

**-/** montażu studzienki ściekowej o średnicy 500 mm **1 szt**

**-/** regulacji pionowa włazów kanałowych **1 szt**

**-/** wykonaniu trawników **811,20 m²**

**-/** wykonaniudokumentacji geodezyjna powykonawcza **1, -kpl.**

1. **Uwagi:**
2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją projektową, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom   wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -   ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2014r. Poz. 883 z późn. Zm), powinny odpowiadac co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. Poz. 883 z późn. Zm) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
5. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest *(zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.)* przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do magazynu na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.
6. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.
7. Prace w pasach drogowych należy oznakować zgodnie z opracowanym, przez Wykonawcę, projektem organizacji ruchu, na czas robót oraz z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220 poz. 2181 z późn. zm.)
8. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.
	1. **WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY**

 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją **odpowiedzialność i ryzyko** wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

**III. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) budowa drogi wewnętrznej (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót, STWiOR oraz projekcie budowlanym),

b) chodnika (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót, STWiOR oraz projekcie buowlaqnym),

2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób, wykonujących czynności wymienione powyżej, na podstawie umowy o pracę, na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym udzielenie na każde żądanie, w terminie dwóch dni roboczych, w formie przez Zamawiającego określonej, wyjaśnień w powyższym zakresie.

4. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłoczne, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych przedstawić je Zamawiającemu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.