Załącznik nr 3

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa i montaż gablot magnetycznych do użytku zewnętrznego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg”**

1. **Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż**

**8 sztuk** gablot o wymiarach 135x69 oraz

**4 sztuk** gablot o wymiarach 95x69 (szerokość x wysokość)

**Gabloty:**

* magnetyczne
* jednodrzwiowe
* koloru brązowego
* zamykane na kluczyk systemowy (do wszystkich gablot + minimum 2 klucze zapasowe)
* do użytku zewnętrznego
* otwierane do góry
* z siłownikami teleskopowymi lub gazowymi
* przeszklenie wykonane ze szkła hartowanego lub plexi (min o grubości 3mm).
* format 8xA4.
* oświetlenie LED
* wyposażone w uszczelki zapobiegające dostanie się deszczu i kurzu
* tył gabloty zabezpieczony jest blachą ocynkowaną w celu ochrony gabloty przed działaniem warunków atmosferycznych(deszcz, wilgoć)
* uchwyt do otwierania drzwi
* w zestawie haczyki i kołki rozporowe do montażu gabloty na ścianie
* transport i montaż zabezpieczonych gablot do Urzędu Miasta Kołobrzeg

1. W ramach prac montażowych Wykonawca zamontuje gabloty w istniejących już otworach.
2. Montaż urządzeń powinien odbywać się z wykorzystaniem atestowanych wyrobów z zakresu techniki mocowań oraz zgodnie z wytycznymi producenta dostawcy gablot, przez wykwalifikowane osoby.
3. gabloty muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg).
4. Wykonawca dopilnuje aby podczas transportu i montażu nie doszło do uszkodzenia gablot.
5. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru objętego zamówieniem oraz zebrał na swój własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.