SIWZ – część III

**Opis przedmiotu zamówienia**

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

Kod **CPV** **03400000 - 4 leśnictwo pozyskiwanie drewna**

#### **Przedmiot zamówienia**

 Przedmiotem zamówienia zatytułowanego „**Porządkowanie terenów leśnych - pozyskanie drewna z terenów „Ls” w Kołobrzegu”** zwanego dalej Zamówieniem, jest przeprowadzenie wycinki/usunięcia z terenu leśnego, tj. z działki nr **12/1** obr. **2 K-**g do **144** drzew będącej własnością Gminy Miasto Kołobrzeg.

1. W zakresie realizacji zamówienia jest:
2. pozyskanie drewna opałowego **z 82 egz.** drzew *(Sortyment S4-drewno opałowe)* opisanych w załączniku (Szacunek Brakarski z XII.2018 r. nowy zał. Nr 1 z 04.03.2019r.), tj. drzew martwych, zamierających, złomów i wywrotów lub zagrażających (z zachwianą statyką), oraz
3. pozyskanie drewna z chorych i uszkodzonych drzew **w ilości 62 szt** - wytypowanych przez brakarza jako drzewa suche i spróchniałe *(opanowane przez organizmy szkodliwe),* których usunięcie jest niezbędne ze wzg. pielęgnacyjnych terenów leśnych *(określonych jako N-sortyment poza klasyfikacją*).
4. Powyższe prace należy wykonać na terenie w/w działki, będącej własnością Gminy Miasto Kołobrzeg a położonej w rejonie ul. Arciszewskiego i ul. Klonowej w Kołobrzegu .
5. Na terenie prowadzonych cięć należy kłody drzew skubikować, tj. pociąć na odpowiednie odcinki (1,0mb) i ułożyć je w stosy o boku 1mb. Pozyskane z terenu leśnego drewno po ułożeniu w stosy będzie odebrane i ocechowane (oznakowane) przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.
6. Odrębnie należy skubikować drewno pozaklasowe (**N-**sortyment poza klasyfikacją)
Po cechowaniu drewna, wszystkie pocięte kloce wraz konarami o Ø min. 5 cm Wykonawca przetransportuje na plac składowy i ułoży tam w stosy. Plac ten znajduje się przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu, na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o..
7. Należy zebrać wytworzony przy pracach urobek organiczny (drobne gałęzie i inne) i wywieźć do utylizacji do uprawnionego odbiorcy (istnieje również możliwość rozdrobnienia i rozsypania zrębków na ściółce wokół drzew). Po pracach wyrównać, uporządkować teren. Nie jest wymagane frezowanie pni. Karpy wywrotów oraz część kłód drzew uszkodzonych (w zaawansowanym stopniu rozkładu) można pozostawić na miejscu pod warunkiem podzielenia ich na mniejsze fragmenty (po ok. 1,0mb).
8. Wszystkie drzewa wytypowane do usunięcia zostały opisane w dokumentacji brakarskiej (*załączamy skany: mapkę z lokalizacją, fotografie drzew, oraz tabelę brakarską*). Drzewa zostały oznakowane na pniu numerami namalowanymi czerwona farbą.
9. Drzewa te są o różnych średnicach pni. Zbiorcze zestawienie wg ich średnic (Ø) zawiera

„Załącznik nr 4”.

Według zał. tabel. nr 1 (z 04.03.2019r) operatu brakarskiego, z wyciętych drzewpowinno

 się pozyskać drewno (grubiznę i drobnicę) co najmniej w ilości:

- około **80,19m3**masy grubizny, oraz

- około **3,21 m3** masy drobnicy (gałęziówki).

1. Gmina Miasto Kołobrzeg posiada prawomocną decyzję Starosty Kołobrzeskiego na przeprowadzenie wyrębu drzew z  przedmiotowego terenu leśnego.
Decyzja Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ.6163.00015.2019 z dnia 10.05.2019r. koryguje dane zawarte w zaktualizowanej tabeli brakarskiej i zezwala Gminie Miasto Kołobrzeg na pozyskanie drewna o **masie grubizny** wynoszącej **83,47 m3** oraz **masie drobnicy** wynoszącej **3,21m3**.
2. Ze względu na specyfikę zlecanych prac Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do:

1. zorganizowania i prowadzenia wycinki i transportu zgodnie z warunkami bhp, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych,
2. powiadomienia Zamawiającego (i/lub Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego) o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie przygotowania (skubikowania) drewna do ocechowania.

Uwaga*:* Dla drewna *„****N”*** *– sortyment poza klasyfikacją jakościowo –wymiarową należy* ułożyć odrębny stos/y.

1. po wydaniu „*Świadectwa legalności pozyskania drewna”* (przez Nadleśnictwo Gościno) - przetransportowania pozyskanego drewna na wskazany plac składowy i ułożenia go tam w docelowe stosy,
2. uprzątnięcia, wyrównania terenu po pracach (dopuszcza się rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew, podzielenie karpy),
3. zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia prac wraz z przekazaniem dokumentów magazynowych (PZ) dokumentujących przekazaniu drewna na plac składowy przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu *(w MZZDiOŚ w K-gu Sp. z o.o.).*

Wymagany termin/okres realizacji zamówienia został określony na max. **40** dni liczonych od daty zawarcia u mowy. Rozpoczęcie prac z wycinką drzew powinno nastąpić w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z pozyskiwaniem drewna (cięcie i składowanie drewna, prace transportowe). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Do obowiązków Wykonawcy wybranego w drodze przetargu będzie należało przedstawienie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia osób, wykonujących czynności wymienione powyżej. Zatrudnienie na w/w zasadach powinno być zapewnione przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

 Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłoczne, nie później niż w ciągu siedmiu dni przedstawić je Zamawiającemu. Wymieniona powyżej dokumentacja jakiej Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy to np.

1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazne w ust. 5 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
2. **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,** potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**.
* Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Załączniki do cz. III SIWZ.

1. Szacunek brakarski z XII.2018r.– szczegółowy opis drzew – z Zał. tab. 1 (zaktualizowany 04.03.2019r)
2. Mapy z lokalizacją drzew – Zał. map. 2
3. Dokumentacja foto. drzew - Zał.3
4. Zestawienie tab. drzew wg Ø -Zał.4
5. Decyzja Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ.6163.00015.2019 z 10.05.2019r.-zezwalająca pozyskanie drewna